		사 양 서 (Specification)
▣ 제 품 명	탁상드릴 받침대		제 조 원 (Manufacturer)	승민테크 SEUNGMINTECH.CO.LTD
▣ 모 델 명	KMD-360
▣ 제품크기	W600 * D500 * H560
			▣ 중 량	28kg
			▣ 내 하 중	100KG
			▣ 표준색상	녹색,MAX BLUE
			▣ 품질보증	제품 인도일로부터 1년
			▣ 전 처 리	초음파 세척 후 피막처리
			▣ 도 장	분체 이온화 고온 열처리 후 공랭방식, 열처리 온도 200℃
			▣ Home Page	WWW.SEUNGMIN-TECH.COM
◈ 규 격 ◎ 소 재 : 상판,서랍외 - STEEL PLATE 1.6T외 기둥 - STEEL PLATE 3.0T ◎ 내 하 중 : 100KG ◎ 전 처 리 : 초음파 세척 후 피막처리 ◎ 도 장 : 분체 이온화 고온 열처리 후 공랭방식, 열처리 온도200℃ ◎ 색 상 : 몸체(녹색), 서랍(MAX BLUE) ◎ 조립구조 : 용접방식, 부분조립.
◈ 제 품 특 성 ◎ 탁상드릴을 올려 사용할 수 있는 작업대이다. ◎ 하단에 서랍함이 있어 부품보관이 가능하다. ◎ 조절발을 부착하여 높이조절 및 충격완화가 가능하다.